Cara konfig nat

Router1(config)#**ip nat inside source static 192.168.10.5 26.26.26.50**  
Router1(config)#**ip nat inside source static 192.168.10.6 26.26.26.100**  
 Router1(config)#**int fa0/0**  
Router1(config-if)#**ip nat outside**  
Router1(config-if)#**exit**  
 Router1(config)#**int fa1/0**  
Router1(config-if)#**ip nat inside**  
Router1(config-if)#**exit**