1. Merubah nama interface untuk memudahkan kita agar tidak keliru dalam pengaturan selanjutnya.nama interfaace menyesuaikan.
2. ***/interface set ether1 name=internet***
3. ***/interface set ether2 name=lan***
4. ***/interface pr —–> pr=print***
5. Menambahkan ip address.
6. ***/ip address add address=192.168.1.2/24 interface=internet***
7. ***/ip address add address=172.168.10.1/24 interface=lan***
8. Menambahkan DNS SERVER
9. ***/ip dns set servers=202.134.10.1,202.134.0.155 allow-remote-requests=yes***
10. Menambahkan DHCP SERVER ,dhcp server berfungsi untuk memberikan ip secara otomatis kepada pc client.konfigurasi menyesuaikan.
11. ***/ip dhcp-server setup***
12. Menambahkan gateway.
13. ***/ip route add gateway=192.168.1.1***
14. Menambahkan Firewall.
15. ***/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=internet action=masquerade***